|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 玻璃开门吊柜 | 900\*300\*720 | 1 | 开门式样柜子  1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。木塑复合板材产品不含苯物质，甲醛含量符合EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、柜门采用对开门款式，门框采用铝合金型材表面喷涂颜色；弹簧式门轴连接；柜内配1块隔板，隔板高度可调节。 配装天地锁及铝合金柜门拉手。 |
| 2 | 操作台玻璃开门上柜（下部含开式结构） | 900\*300\*1170 | 1 | 组成为下部是开式结构，上部是玻璃开门式样柜子 1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。木塑复合板材产品不含苯物质，甲醛含量符合EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、柜门采用对开门款式，门框采用铝合金型材表面喷涂颜色；弹簧式门轴连接；柜内配1块隔板，隔板高度可调节。 配装天地锁及铝合金柜门拉手。 |
| 3 | 操作台下柜 | （900\*600\*836）\*  3组或（2700\*600\*836）\*1组 | | 组成：由台面、双门双屉柜体组成，柜门抽屉面蓝色 1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。木塑复合板材产品不含苯物质，甲醛含量符合EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、柜门板采用外飘门款式，柜门打开满足角度能够达到180度，材质为无锌花热镀锌板，厚度不小于0.8mm；门轴连接，其厚度不小于3.0mm；扣手内部带有自锁杆和上下自锁门钩的机构，均集成一体化带锁扣手。表面喷涂前经过严格脱脂处理，表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-120μm，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，涂层附着力达到到2级。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。涂层硬度达到1H以上。 3、台面：采用16mm厚抗倍特板，颜色按使用科室要求。 其性能具有良好的耐火性，不会释放有毒和腐蚀的气体；耐磨防腐，防污染、碘伏、药渍等，可轻易清洗。 4、抽屉为抽屉框架式结构，选用长度不小于400mm三节滚珠滑轨，安装可拆卸ABS托盘（托盘尺寸为405\*405\*100mm）。托盘采用ABS为原材料，坚固、耐用、耐腐蚀，托盘内配2片隔板（隔板尺寸为351\*80\*5mm），抽屉可完全悬出，便于托盘整体取清洁后更换。抽屉前面板采用无锌花热镀锌板表面喷涂、ABS内衬集成一体化带锁扣手，可单独锁闭，抽屉前面板可拆卸更换。 5、柜座高度100mm，踢脚板材质为不锈钢304，钢灰色喷涂。柜座比柜体进深不小于20mm，符合人体工程学原理的人性化设计。 |
| 4 | 单联脚踏式垃圾桶 | 400\*600\*836 | 3 | 1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖，兼有木材和塑料的性能与特征。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。产品不含苯物质，甲醛含量为0.2，低于EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、配装脚踏式开启方式，垃圾桶盖为塑料材质，颜色可选，分别为黄色、蓝色和黑色。 3、台面：采用16mm厚抗倍特板，颜色按使用科室要求。 其性能具有良好的耐火性，不会释放有毒和腐蚀的气体；耐磨防腐，防污染、碘伏、药渍等，可轻易清洗。 4、柜门板采用外飘门款式，柜门打开满足角度能够达到180度，材质为无锌花热镀锌板，厚度不小于0.8mm；门轴连接，其厚度不小于3.0mm；柜门带有磁吸功能。表面喷涂前经过严格脱脂处理，表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-120μm，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，涂层附着力达到到2级。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。涂层硬度达到1H以上。内置塑料污物桶。 5、柜座高度100mm，踢脚板材质为不锈钢304，钢灰色喷涂。。柜座比柜体进深不小于20mm，符合人体工程学原理的人性化设计。 |
| 5 | 毒麻药品操作台下柜 | 450\*600\*836 | 1 | 组成：由台面、单门单屉柜体组成，柜门抽屉面蓝色。 1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。木塑复合板材产品不含苯物质，甲醛含量符合EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、柜门板采用外飘门款式，柜门打开满足角度能够达到180度，材质为无锌花热镀锌板，厚度不小于0.8mm；门轴连接，其厚度不小于3.0mm；扣手内部带有自锁杆和上下自锁门钩的机构，均集成一体化带锁扣手。表面喷涂前经过严格脱脂处理，表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-120μm，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，涂层附着力达到到2级。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。涂层硬度达到1H以上。 3、台面：采用16mm厚抗倍特板，颜色按使用科室要求。 其性能具有良好的耐火性，不会释放有毒和腐蚀的气体；耐磨防腐，防污染、碘伏、药渍等，可轻易清洗。 4、抽屉为钢制，抽屉内配锁，抽屉前面板采用无锌花热镀锌板表面喷涂、ABS内衬集成一体化带锁扣手，前面板可更换，可单独锁闭。 5、柜座高度100mm，踢脚板材质为不锈钢304，钢灰色喷涂。柜座比柜体进深不小于20mm，符合人体工程学原理的人性化设计。 |
| 6 | 角柜 | 900\*600\*836 | 1 | 组成：由台面、右置单门单屉柜体组成，柜门抽屉面蓝色，台面具体尺寸现场实地测量。 1、柜体采用铝合金型材框架结合木塑复合板材覆盖。铝合金型材材质镁硅合金6063，表面喷涂处理。防水、防潮、防虫、不生锈。木塑复合板材产品不含苯物质，甲醛含量符合EO级标准，为欧洲定级环保标准。 2、柜门板采用外飘门款式，柜门打开满足角度能够达到180度，材质为无锌花热镀锌板，厚度不小于0.8mm；门轴连接，其厚度不小于3.0mm；扣手内部带有自锁杆和上下自锁门钩的机构，均集成一体化带锁扣手。表面喷涂前经过严格脱脂处理，表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-120μm，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，涂层附着力达到到2级。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。涂层硬度达到1H以上。 3、台面：采用16mm厚抗倍特板，颜色按使用科室要求。 其性能具有良好的耐火性，不会释放有毒和腐蚀的气体；耐磨防腐，防污染、碘伏、药渍等，可轻易清洗。 4、抽屉为抽屉框架式结构，选用长度不小于400mm三节滚珠滑轨，安装可拆卸ABS托盘。托盘采用ABS为原材料，坚固、耐用、耐腐蚀。抽屉可完全悬出，便于托盘整体取清洁后更换。抽屉前面板采用无锌花热镀锌板表面喷涂、ABS内衬集成一体化带锁扣手，前面板可更换，可单独锁闭。 5、柜座高度100mm，柜座材质为不锈钢304，黑色喷漆。柜座比柜体进深不小于20mm，符合人体工程学原理的人性化设计。 |

备注：附表为单病房配置参数，本次采购项目为住院二部10个病区，具体尺寸依据各病区实测定做，实测长度和招标要求差距10cm以内，按最终报价综合单价结算。