附件：

 **项目说明**

**一、项目概况及预算情况**

本项目为滨州医学院附属医院国家药物临床实验机构所需设备产品介绍，共分为4个包，总采购预算为7.935万元。

**二、采购标的具体情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 设备名称 | 品牌/规格/型号（参考） | 单台价格（元） | 数量 |
| A01 | 会议桌 | 2.4\*1.6\*0.75（m） |  | 1 |
| 办公桌 | 1.4米 |  | 2 |
| U 型桌 | 4.2\*0.6\*0.75（m） |  | 1 |
| A02 | 常温储藏柜 | 1.85\*1.8\*4.6（mm） |  | 2 |
| 药品回收柜 | 1850\*900\*360（mm） |  | 2 |
| A03 | 药品阴凉箱 | 海尔/HYC-950L（usb） |  | 2 |
| A04 | 空调（挂机） | 格力/KFR-35W |  | 1 |
| 空调 | 格力KFR-72LW |  | 1 |
| 空调常年制冷 | 格力KFRD72LW |  | 1 |
| 打印复印一体机 | HP128fn |  | 1 |

**办公桌（1.2×0.6×0.75（m））：**

框架用多层实木板制作，桌面厚度2.5cm，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，粘合剂采用优质环保乳胶，功能特点：厚度2.5cm，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱，抽屉用松木实木，中间开槽，用木制滑道，优质五金件。

**会议桌（2.4×1.6×0.75（m））：**

铁质桌架，采用优质国际钢材，精模具冲压、接焊、精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，表面光面平整，无颗粒起泡，渣点颜色均匀，实用牢固，承受力大，坚固螺丝，采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆，坚固耐用，不易生锈，木制桌面，厚度2.5cm，面贴弯曲防火板，防水、防烫、防污、防酸、防碱，下设木挡板，优质五金件。

**U型桌（4.2×0.6×0.75（m））：**

框架用多层实木板制作，桌面厚度2.5cm，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，粘合剂采用优质环保乳胶，功能特点：厚度2.5cm，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱，抽屉用松木实木，中间开槽，用木制滑道，优质五金件。

**空调1.7P挂机：**

1. 空调类型:壁挂式空调;
2. 冷暖类型:冷暖电辅;
3. 变频/定频:变频；
4. 空调匹数:大1.5P；
5. 适用面积:16-20㎡；
6. 能效比:4.21；
7. 能效等级:三级能效；
8. 控制方式:遥控；
9. 制冷剂:R32；
10. 制冷量:3500W；
11. 制冷功率:980（85-1400）W；
12. 制热量:4600W；
13. 制热功率:1390（85-1960）W；
14. 电辅加热功率:900W；
15. 循环风量:690m3/h；
16. 室内机噪音:35-41dB；
17. 室外机噪音:≤51dB；
18. 扫风方式:上下扫风；
19. 是否静音:是；
20. 清洁功能:自动清洁；
21. 除霜功能:智能除霜；
22. 电辅加热:支持；
23. 电源性能:220V/50Hz；
24. 其他性能:独立除湿，安装要求含7米铜管及排水。

**空调3P柜机：**

1. 空调类型:立柜式;
2. 冷暖类型:冷暖型;
3. 空调匹数:3P;
4. 适用面积:34-50㎡;
5. 制冷功率(W):2300;
6. 制冷量:7350;
7. 制热功率(W):2480;
8. 制热量:8050;
9. 内机噪音(dB(A):高风挡42;
10. 电辅加热功率:1900;
11. 外机噪音(dB(A):56;
12. 循环风量(m3/h):1210；
13. 能效等级:三级能效;
14. 控制方式:遥控;
15. 制冷剂:R32;
16. 扫风方式:上下/左右扫风;
17. 清洁功能:自动清洁;
18. 电源性能:220V/50Hz;
19. 室内机尺寸:507×1770×320mm;
20. 室外机尺寸:980×790×427mm;
21. 室内机质量:39kg;
22. 室外机质量:62kg,安装要求含12米铜管及排水。

**空调3P常年制冷空调**：

1. 空调类型:立柜式;
2. 冷暖类型:冷暖型;
3. 空调匹数:3P;
4. 适用面积:34-50㎡;
5. 制冷功率(W):2300;
6. 制冷量:7350;
7. 制热功率(W):2480;
8. 制热量:8050;
9. 内机噪音(dB(A):高风挡42;
10. 电辅加热功率:1900;
11. 外机噪音(dB(A):56;
12. 循环风量(m3/h):1210；
13. 能效等级:三级能效;
14. 控制方式:遥控;
15. 制冷剂:R32;
16. 扫风方式:上下/左右扫风;
17. 清洁功能:自动清洁;
18. 电源性能:220V/50Hz;
19. 室内机尺寸:507×1770×320mm;
20. 室外机尺寸:980×790×427mm;
21. 室内机质量:39kg;
22. 室外机质量:62kg,需配置单独模块实现全年制冷功能，含13米铜管及排水。

**打印复印一体机：**

1.产品类型：黑白激光多功能一体机；

2.涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；

3.最大处理幅面：A4；

4.耗材类型：鼓粉一体；

5.耗材型号： HP LaserJet黑色原装硒鼓CC388A；

6.双面功能 ：手动；

7.网络功能： 支持有线网络打印；

8.黑白打印速度： 20ppm；

9.打印分辨率： 600×600dpi；

10.首页打印时间： 9.5秒；

11.打印语言： PCLm，PCLmS；

12.月打印负荷： 达到8000页；

13.复印速度： 20cpm；

14.复印分辨率： 黑白：300×300dpi，彩色：400×600dpi；

15.连续复印： 1-99页；

16.缩放范围： 25-400%；

17.扫描控制器： 标准配置；

18.扫描类型： 平板+馈纸式；

19.扫描速度： 黑白：7ppm，彩色：5ppm；

20.光学分辨率： 1200×1200dpi；

21.扫描尺寸： 平板：216×297mm（最大）；ADF：216×356mm（最大），152×114mm（最小）

22.扫描格式： JPG，PDF，TIF，PNG，BMP；

23.扫描其它性能： 通过HP软件扫描到电子邮件；

24.传真控制器： 标准配置；

25.调制解调器速度： 33.6kbps；

26.传真分辨率： 300×300dpi；

27.传真内存： 最多500页；

28.速拨号：高达100个号码，自动重拨；

29.广播位置：100个；

30.介质类型： 纸张（普通纸，LaserJet），信封，透明胶片，标签，明信片；

31.介质尺寸 ：A4，A5，B5-日语，信封(ISO DL，C5，B5，Com#10，Monarch#7 3/4)，16K，明信片(标准#10，JIS单面和双面)；

32.介质重量： 60-163g/㎡；

33.供纸盒容量 ：标配：150页；

34.输出容量 ：标配：100页（面朝下），最大：100页；

35.自动供纸器： 支持，可进纸35页；

36.显示屏： 双行LCD液晶显示屏；

37.处理器： 600MHz；

38.内存： 128MB；

39.接口类型： USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）；

40.电源电压： AC 110-127V（±10%），60Hz（±2Hz），AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）；

41.耗电量： 打印：480W，复印：186W，就绪：4.5W，睡眠/自动关闭：1.1W，手动关闭：0.2W；

42.产品尺寸： 420×365×309mm；

43.产品重量： 9.1kg；

44.工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%RH。

**常温药品储藏柜（1800\*460\*1850mm）**

1.采用邯钢集团优质冷轧钢板，板材厚度0.8mm；

2.门数26门，小门数量12个，尺寸120\*400mm，中门数量10个，尺寸269\*408mm，大门数量4个，尺寸564\*400mm；

3.经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形；

4.表面经除油-清洗-除锈-磷化-清洗-静电喷涂-热固化处理，使产品在不同环境中喷涂层不易脱落、不生锈、图层牢固；

5.喷涂采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用、无异味；

6.ABS塑料内嵌拉手。门板安装门轴，插销两端安转塑料消音圈，防止摩擦，具有降噪功能；

7.宁波“望通”折叠锁具，红绿开启状态显示，钢制编码方便管理；

8.连接件均做镀锌处理，支撑加固附件耐磨耐压，硬度满足承重要求。

**阴凉柜（H1850\*W900\*D360mm）**

1.采用邯钢集团优质冷轧钢板，板材厚度0.8mm；

2.门数18门；

3.经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形；

4.表面经除油-清洗-除锈-磷化-清洗-静电喷涂-热固化处理，使产品在不同环境中喷涂层不易脱落、不生锈、图层牢固；

5.喷涂采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用、无异味；

6.ABS塑料内嵌拉手。门板安装门轴，插销两端安转塑料消音圈，防止摩擦，具有降噪功能；

7.宁波“望通”折叠锁具，红绿开启状态显示，钢制编码方便管理；

8.连接件均做镀锌处理，支撑加固附件耐磨耐压，硬度满足承重要求。

**药品回收柜（H1850\*W900\*D360mm）**

1.采用邯钢集团优质冷轧钢板，板材厚度0.8mm；

2、门数18门；

3.经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形；

4.表面经除油-清洗-除锈-磷化-清洗-静电喷涂-热固化处理，使产品在不同环境中喷涂层不易脱落、不生锈、图层牢固；

5.喷涂采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用、无异味；

6.ABS塑料内嵌拉手。门板安装门轴，插销两端安转塑料消音圈，防止摩擦，具有降噪功能；

7.宁波“望通”折叠锁具，红绿开启状态显示，钢制编码方便管理；

8.连接件均做镀锌处理，支撑加固附件耐磨耐压，硬度满足承重要求。

附件：

 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号 | 质保期 | 投标报价单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 供货承诺 | 接采购人通知后 日历日 |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注 |  |

 说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

 2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商公章：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日 期： 年 月 日

附件：

**供应商廉洁投标承诺书**

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.投标过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及招标的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及招标的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

 供应商：（公章）

 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

 年 月 日

附件：

报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 公司名称 | 联系人及方式 |
|  |  |  |  |

 报名时间：

 公司盖章：