附件：

**项目说明**

**一、项目概况及预算情况**

本项目为滨州医学院附属实验台等设备产品介绍，共分为六个包，总采购预算为 4.1万元。

**二、采购标的具体情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格 | 数量 | 预算（元） |
| 室验台 | 1400\*700\*850mm | 2 | 9400 |
| 室验台 | 1600\*700\*850mm | 2 | 10800 |
| 室验台 | 1800\*700\*850mm | 2 | 11960 |
| 诊桌 | 1400\*1200\*750 | 1 | 2280 |
| 操作台 | 1200\*600\*850mm | 1 | 3360 |
| 会议桌 | 2400\*1200\*750 | 2 | 3200 |

**室验台（1400\*700\*850mm）：**

**1**.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗冲击、的环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理；

2．柜体：采用鞍钢产1.2mm国标热镀锌钢板经剪切、折弯、焊接、打磨、酸洗、磷化、环氧树脂塑粉高温固化而成，滑轨：三节阻尼静音导轨、铰链：110度缓冲铰链；

3．背板：材质同柜体。4、调节脚：配有防滑减震橡胶。

**室验台（1600\*700\*850mm）：**

1.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗冲击、的环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理；

2．柜体：采用鞍钢产1.2mm国标热镀锌钢板经剪切、折弯、焊接、打磨、酸洗、磷化、环氧树脂塑粉高温固化而成，滑轨：三节阻尼静音导轨、铰链：110度缓冲铰链；

3．背板：材质同柜体；

4．调节脚：配有防滑减震橡胶。

**室验台（1800\*700\*850mm）：**

1.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗冲击、的环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理；

2．柜体：采用鞍钢产1.2mm国标热镀锌钢板经剪切、折弯、焊接、打磨、酸洗、磷化、环氧树脂塑粉高温固化而成，滑轨：三节阻尼静音导轨、铰链：110度缓冲铰链；

3．背板：材质同柜体；

4．调节脚：配有防滑减震橡胶。

**诊桌：（1400\*1200\*750）**

1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面；

2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗；撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳，符合GB/T 3324-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤1.5mg/L,可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电；

3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理；

4. 胶水：采用环保胶水，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg；

5. 五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。

**操作台：（1200\*600\*850mm）：**

1. 台面选用大理石；
2. 基材：采用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，表面经优质粉末喷涂处理，表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；

3.塑粉：采用优质品牌塑粉喷涂，环保性能满足HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。

**会议桌：（2400\*1200\*750）：**

1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面；

2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗；撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳，符合GB/T 3324-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤1.5mg/L,可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电；

3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理；

4. 胶水：采用环保胶水，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg；

5. 五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。

附件：

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号 | 质保期 | 投标报价单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 供货承诺 | | 接采购人通知后 日历日 | | | | |
| 项目负责人及联系方式 | |  | | | | |
| 备注 | |  | | | | |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商公章：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日 期： 年 月 日

附件：

**供应商廉洁投标承诺书**

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.投标过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及招标的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及招标的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件：

报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称、规格 | 公司名称 | 联系人及方式 |
|  |  |  |  |

报名时间：

公司盖章：