**滨医附院门诊二部装修改造玻璃幕墙制作安装工程**

**采购招标需求**

**一、工程概况**

工程名称：滨医附院门诊二部装修改造玻璃幕墙制作安装工程。

工程地点：滨州市黄河二路661号。

工 期：25日历天

工程质保期：两年

本工程采购面积约350m2，，采购内容如下：

拆除滨医附院门诊二部原有玻璃幕墙，现场测量后重新设计制作安装，施工现场垃圾清理外运等。

工程控制价（人民币）：42.00万元。

**二、资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具备建筑工程施工总承包叁级或建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质。具备有效的安全生产许可证；

3、本项目实行资格后审。

**三、施工要求**

### 1、严格按照《建筑内部装修设计规范》GB50022-2017、[《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)](https://www.so.com/link?m=bGc7Ii9qzG+z846wgUr9y3qaIO1uyk75k0pXYdF3xUt7KEldVWslaTGSCJmgkm5ESK5/G7bUhwhm3Zn3F/7SHrYeyiStUqqhbWWRHKRiJ+zbEF1KhQzO5VKJ1nrHyZtFHQnh2Ge+hR4210UTCtdNtr32BpOgIyt4oHNJRY+bkuVuSk0O4ZFYWrMCjn3OYFkWxFDmtxn6i4NeKlV2zXADYBAR7Ps9K/dTnG44LiVC05yEW2sjBo9kX0+VpN6fpn7hcNf6kBpk00hHiDFKqzVpLcm9kfntK9aSLJi+dHA==" \t "https://www.so.com/_blank)、《建筑装修装饰工程质量验收规范》GB50210-2018《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003等相关施工、验收标准安全施工。

2、对施工区域内不做改造的原有建筑设施做好成品保护，并做好竣工清洁处理。

3、施工现场疫情防控到位，做好防火防盗等安全措施。

**四、质量标准**

依据有关设计规范、施工验收标准，工程质量达到合格标准。

**五、报价说明**

1.本次招标实施全费用固定综合单价报价模式，该综合单价包括采购范围内有关供材、设计、制作、安装施工直至保修所发生的一切费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、施工现场二次搬运费、临时设施费、施工机械进出场费、垃圾清理外运、安全文明施工等措施费、规费、企业管理费、利润、税金、验收、室内外装饰队伍配合、检测、保修以及施工合同履行过程中明示或暗示的一切责任、义务和风险等各项应有费用。同时还应考虑物价上涨、包含的风险及其他不可预见费用等。除招标人工程内容发生变化，该综合单价不变，竣工结算时也不再计取其他任何费用。

**六、工程款支付及结算**

1、工程款支付

该工程无预付款，工程完工验收（建设单位验收）合格，工程款支付至合同额的50%（不应高于实际完工造价款的50%）；中标人提供有关竣工资料及结算报告付至审定值的95%，余款质保期满两年后一次性付清（整个付款工程无息）

2、工程款结算

依据实际施工工程量据实结算

七、投标材料要求

依据国家规范、行业标准，根据该建筑物结构、造型及安装部位，充分论证，全面考虑该幕墙的结构、开启形式，玻璃颜色种类选用优质铝型材、玻璃、五金件及使用到该工程的辅材辅料。

**报价部分**

**报价一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投 标 报 价  （元/㎡） | 小写：  大写： |
| 工期 |  |
| 质量目标 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注： | |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、本项目为应急采购项目，鉴于项目特殊性，各公司自报最短工期，作为评审及定标的依据。

3、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致报价被拒绝。

4、“价格单位”应严格按照报价一览表中的内容填报，“投标报价”处只填写具体的投标报价的数值（即不含单位）。未按照该要求投报的，报价无效。

供应商公章：

日 期： 年 月 日